**设计协同办公平台项目软件试点会议纪要**

会议时间、：2019年12月04日 10:00-15:00

参会人员：融创：常涵雅、赵阳

东南区域：孙航

浙江工业设计研究院：郑波、朱晨昊、方工

图源：韩德福

以下为浙江工业设计研究院郑波、朱晨昊和方工等就设计协同办公平台软件试用讨论的修改建议：

**修改建议**

1. 门窗：把手在设计院是不需要的，可以考虑单独放在固定的图层，默认关闭，同时给用户一个选择项。
2. 门窗：门窗把手的高度需要实现动态化，需要和顾问机构核对。
3. 门窗：开启扇放在非打印图层，可以参考天正修改成同样的颜色。
4. 门窗：添加钢化与否的属性，这个属性主要反应在门窗大样图上。
5. 门窗：除了自动计算通风面积，还需要自动计算采光面积。允许用户框选一个矩形，同时支持多点选择一个pline闭合曲线，自动计算面积，然后根据公式计算采光。
6. 门窗：系统需要考虑如何智能判断节能系数是否符合条件。
7. 门窗大样图：窗下墙的高度需要在门窗详图中添加一个标注。
8. 门窗大样图：需要反映是否有复框属性。
9. 门窗：平面图的刷新自动反应到对应的立面图上，有一个存在的问题是，如果平面图进行了拷贝，可能存在一个立面图对应多个平面图的情况。
10. 栏杆：平面图绘制需要完善。
11. 栏杆：大样图打印和非打印图层需要进一步区分。
12. 厨卫：排气道国标分成ABC等多个型式，需要支持自定义尺寸（目前支持自定义）。
13. 厨卫：除了装修厚度还有一个粉刷厚度，需要和顾问机构核对。
14. 卫生间：淋浴房门一般不建议内开。

**其他**

1. 后期考虑支持提升推拉门窗的情况。
2. 门窗后期考虑支持塑钢型材。
3. 建议可以多人共用一个账号。