**设计协同办公平台项目软件试点会议纪要**

会议时间、：2019年12月23日 9:30-15:00

参会人员：融创：常涵雅、赵阳

河北拓为工程设计有限公司：杨工、孙工等

图源：韩德福

以下为河北拓为工程设计有限公司就设计协同办公平台软件提出的建议：

**修改建议**

1. 门窗：开启扇改为虚钱（目前系统外开窗是实线、内开窗开启扇是虚线）。
2. 门窗：深化设计需要控制传热系数、型材、玻璃（目前已经实现）；河北普遍采用高性能门窗，传热系数不能大于2.1 ；玻璃设计师一般给出5+12+5。玻璃和型材是集采的。
3. 门窗：是否支持匹配其他软件进行节能计算（譬如斯维尔）；
4. 门窗：loft 门窗一层两个窗，一个高一个低，这种怎么显示，是否考虑平面图叠加两个。
5. 门窗：客户提到现在超标最多的是涂料和线脚。
6. 门窗：内门窗如何添加和体现到门窗表。
7. 门窗：外窗镜像相关问题，特别是编号正反的问题（目前正在解决，多层深度绑定的镜像考虑炸开进行判定镜像与否）。
8. 门窗：有一个窗地比，需要咨询下和我们系统的关系。
9. 栏杆：栏杆详图上显示图纸尺寸，栏杆计算值，挠度等计算值，栏杆需要添加标注。
10. 空调：外框需要放在非打印层，中间部分放在打印层。