**设计协同办公平台项目软件华中区域上线培训会议纪要**

会议时间、：2020年5月8日 15:00-17:00

参会人员：集团总部：常涵雅、赵阳

华中区域：朱张磊、张晓亮、覃华俊等

北京都市霍普建筑设计院、武汉中合元创建筑设计院 詹工

图源：袁学忠

会议主题：华中区域上线培训

本次会议主要由袁学忠讲解了设计协同平台的详细操作方法，华中区域研发及设计院人员提出了以下问题和建议：

1. 转角窗是否支持，是否包含转角窗分类

答复：宽度大于一定值时，会筛选出转角窗

1. 是否能够对不同门窗用格式刷的功能设置相同的参数

答复：尚不支持，需后期开发

1. 是否需要上网才能使用

答复：是的，登录需要联网。

1. 门窗原型等的建立和新添，如何新添。是否能控制原型只在某个区域内使用。

答复：有新添门窗原型时，可发到集团研发，由集团研发添加新原型。系统支持原型只在某个区域内使用和检索。

1. 武汉等区域的门窗通风量要求按分隔线计算，而不是按实际开启面积计算。

答复：暂不支持，可考虑设置两种计算方式，用户可选择配置门窗通风量要求。

1. 门窗输入修改开启扇宽度或下固定时，右侧的原型的通风量数据没有同步变化的问题。

答复：安排修改完善。

1. 塞缝尺寸存在四向不同尺寸的情况，如有些门窗上左右一致，底部下压20的情况。

答复：此情况为特殊情况，需评估解决方法。

1. 门窗详图标注执手高度

答复：安排添加门窗执手高度标注，并可在设置中配置。

1. 内外门窗是否可筛选，防火窗是否标记

答复：内外开可筛选，防火窗有防火窗属性。

1. 外开窗算量时是否包含转向框

答复：包含。

1. 门窗是否支持塑钢

答复：由于塑钢模具不能统一，不支持塑钢类算量。

1. 门窗平面图外开窗线需要在打印时不打印

答复：门窗平面图开启线是单独图层，可对门窗开启线图层进行设置控制。

1. 空调外部轮廓线需要是非打印图层

答复：已经支持，空调轮廓线为非打印图层

1. 玻璃大于一定面积时，玻璃系列选项需要筛选较厚的系列

答复：后期考虑实现。

1. 拼装式栏杆是否可均分

答复：目前都是标准段下，不支持均分，若要支持，可单独加一个原型。