**设计协同办公平台项目软件使用意见讨论会议纪要**

会议时间、：2020年5月29日 14:00-15:00

参会人员：集团总部：赵阳

卓创设计院：隆强

图源：袁学忠、韩德福

弗思特：汪燕

会议主题：西南区域融创设计协同平台软件使用意见讨论

本次会议主要讨论卓创设计院隆强反馈的设计协同平台使用中的问题及建议，具体如下：

1. 部分尺寸无法搜索到原型，如1650推拉门。

答： 不属于标准门窗尺寸范围，因此未能检出。为支持此情况，在检索不到原型时，提示用户可将宽度设置为0或者不设置进行检索，此时或检索所有的门窗。并在插入前去掉门窗检索判断。

1. 门窗、外开门等在插入到天正墙体时未能正常断开墙体

答：新版本插件已解决此问题。

1. 门窗插入天正墙体时建议和天正墙体能够自动对齐

答：需要能够智能识别天正墙体位置，暂不能实现。

1. 窗户平面图开启线，易误认为门

答：各建筑设计院意见不一，待后续统计更多意见后再确定。

1. 图库中凸窗、转角窗原型生成不正常，未能按门洞尺寸检索，凸窗选项无效。

答：凸窗选项为属性选型，对于范围较大的能够检索出转角窗，转角窗需按门洞大小进行宽度调整、按设计习惯断开墙体。

1. 栏杆不支持转角栏杆

答：软件目前不支持转角栏杆，可安排修改。

1. 栏杆详图未达到施工图深度，无相关节点大样

答：将栏杆详图中固定螺栓等细节添加到详图中。

1. 插入门窗时需要选择方向才能插入，影响效率；（东西向不能出入南北向的窗）

答：由于门窗有开启扇方向，必须定义插入方向，才能生成准确。

1. 门窗编号与窗不是一个块 ，门窗旋转后，编号位置不改变

答：门窗编号应之前郑州天友设计院的要求，为支持门窗组块和镜像后门窗编号正常显示，若和门窗为同一个块，则会出现文字显示不对的问题，因此编号文字和门窗分离。